저작권 CANON INC. 2000-2004. 모든 권리 보류.

________________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
BJ 프린터 드라이버 Canon PIXMA iP1000 버전 1.80
명령어들
________________________________________________________________________

Canon과 BJC는 CANON INC.의 등록 상표이고, 버블젯과 PIXMA는 CANON INC.의 상표입니다.

Microsoft, Windows와 Windows NT는 미국과 다른 나라 Microsoft Corporation의 
등록 상표입니다.

인텔과 펜티엄은 인텔사의 등록 상표입니다.

여기서 언급된 다른 이름과 브랜드명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

________________________________________________________________________

< 목차 >

소개
  머리말
  설치 구성 요소
  시스템 요구 사항
  설치 주의 사항
  설치 방법
  설치 중 나타난 경고 메시지
  프린터 드라이버 삭제

프린터 드라이버 설정에 대한 지정
  프린터 드라이버 설치 윈도우 열기
  어플리케이션에 대한 주의 사항
  프린터 드라이버 사용법

네트워크 인쇄에 관하여
  머리말
  사용될 프린터 드라이버 버전
  설치 및 설정 방법
  네트워크와 관련된 제한들

========================================================================
소개
========================================================================

< 머리말 >

Readme는 BJ 프린터 드라이버 설정과 사용에 관한 중요한 정보를 알려 줍니다. 
BJ 프린터 드라이버는 마이크로 소프트 (R) Windows (R) XP 또는 Microsoft 
(R) Windows (R) 2000에서 실행하는 어플리케이션으로부터 Canon BJ 프린터를 
이용하여 인쇄하도록 해줍니다. 프린터를 사용하기 전에 먼저 컴퓨터에 프린터 
드라이버를 설치해야 합니다.

< 설치 구성 요소 >

다음의 구성 요소들은 설치 패키지를 구성합니다.

  - 설치 (Setup.exe)
    당신의 컴퓨터에 BJ 프린터 드라이버를 설치합니다.

  - BJ 프린터 드라이버 (이후 "프린터 드라이버"라고 합니다.)
    프린터에서 인쇄를 실행하게 해주는 소프트웨어입니다.

  - 설치 삭제
    컴퓨터에서 프린터 드라이버를 제거합니다.

  - Readme (readme.txt)
    이 문서는 프린터 드라이버에 관한 중요한 정보를 담고 있습니다.
    설치 후, 그 내용을 보여주기 위해 [시작]-[프로그램]-
    [Canon PIXMA iP1000]-[Readme]를 선택합니다.

< 시스템 요구 사항 >

이 소프트웨어는 다음과 같은 시스템 구성을 필요로 합니다.

운영 체제
  Windows XP 가정용 편집 (한국어)
  Windows XP 전문가용 (한국어)
  Windows 2000 전문가용 (한국어) 또는
  Windows 2000 서버/고급 서버 (한국어)

    주의:
    본 제품은 Windows의 32-비트 버전을 대상하여 특별히 
    설계되었습니다.

하드웨어
  컴퓨터:        사용했던 운영 체제에서 일반적으로 작업해야만 합니다.
                 (CPU: 인텔 펜티엄 마이크로프로세서 또는 동등한 
                 마이크로프로세서)
  메모리:        사용했던 운영 체제에서 일반적으로 작업해야만 합니다.   
  하드 드라이브: 드라이버 설치 전 적어도 50MB의 여유 공간이 있어야 합니다.
  다른 드라이브: 시디롬 드라이브
  인터페이스:    USB 인터페이스
  프린터 케이블: USB 케이블
  디스플레이:    VGA나 VGA보다 나은  

< 설치 주의 사항 >
 
이 프린터 드라이버를 설치하기 전에 다음의 주의 사항들을 읽으십시오.

- 설치를 시작하기 전에 프린터를 컴퓨터에 연결하십시오.
     상세한 항목에 대해서는 프린터 매뉴얼을 보십시오.

- 설치를 진행할 프린터 설정에 대한 완전 제어 액세스를 갖고 있어야만 
     합니다. 설치를 시작하기 전에 관리자 그룹의 회원으로(또는 Windows XP의 
     컴퓨터 관리자로) 로그인 합니다.

- 사용 중인 어플리케이션을 종료합니다.

- 컴퓨터에 프린트 드라이버의 초기 버전이 설치되어 있다면, 
     새 드라이버를 설치하기 전에 반드시 설치 삭제로 그것을 지워야만 합니다. 
     "프린터 드라이버 삭제"에 언급된 방법에 따라 초기 버전을 지웁니다.

- 사용 환경에 따라 Microsoft에서 제공하는 Windows 프린터 드라이버가 
     자동적으로 컴퓨터에 설치됩니다. 그러나 Canon에서 제공하는 이 프린터 
     드라이버를 사용하길 권유합니다.

< 설치 방법 >

로컬 프린터로 사용되는 프린터에서의 설치 방법은 다음과 같습니다. 네트워크 
프린터로 프린터를 사용할 때, "네트워크 인쇄 정보"에서의 설치 방법을 사용합니다.

Canon 웹사이트에서 프린터 드라이버를 다운로드 받을 수 있습니다.

     주의:
     다운로드 받은 압축 파일을 풀 때, 파일을 [C:\temp]와 같은 폴더로 
     저장합니다. 폴더명에 영어외의 언어를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면, 
     프린터 드라이버를 제대로 설치할 수 없습니다. 

  1. 프린터를 끕니다.

     주의:
     프린터가 켜진 상태에서 컴퓨터를 켜게 되면, 컴퓨터를 시작할 때 
     Windows 플러그와 플레이 기능의 [새 하드웨어 검색] 마법사가 
     자동으로 나타나게 됩니다. 이런 경우에는 [취소]를 클릭합니다.

  2. 이 설치 프로그램을 가진 폴더를 엽니다.

  3. 설치 프로그램을 시작하기 위해 [Setup.exe]를 더블 클릭합니다.

  4. [환영합니다] 화면에서 [다음]을 클릭합니다. 

  5. [소프트웨어 사용계약서]를 읽습니다. 그 규정들에 동의하면, 
     [예]를 클릭합니다.

     파일 복사 작업을 시작합니다.

  6. [프린터 포트] 화면이 나타나면, 프린터를 켜고 포트가 인식될 
     때까지 기다립니다.

     주의:
     스스로 프린터 포트를 선택하려면, [프린터 포트 선택]을 선택하고 
     [수동 선택]을 클릭합니다. [포트 선택] 화면에서 포트를 선택한 
     후, [다음>]을 클릭합니다.

  7. [설치 완성] 화면이 나타나면, [종료]를 클릭합니다.

     주의:
     [종료]를 클릭한 후, 어떤 환경에서는 컴퓨터를 다시 시작하라는
     메시지가 나타납니다. 이는 설치를 알맞게 완성하기 위해 컴퓨터를
     다시 시작하라는 권유입니다.

< 설치 중 나타난 경고 메시지 >

  - 어떤 환경에서는 시스템이 이미 설치된 프린터 드라이버를 이 프린터
    드라이버로 교체할 것인지의 여부를 묻는 메시지가 나타납니다.
    이 메시지가 나타나면, [예]를 클릭합니다.

  * Windows XP
    설치 중에 소프트웨어가 Windows 로고 테스트를 통과하지 못했다는 
    메시지가 나타나면, 설치 작업을 계속하기 위해 [계속]을 클릭합니다.

  * Windows 2000
    설치 중에 [디지털 서명을 찾을 수 없음]이라는 메시지가 나타나면, 
    설치 작업을 계속하기 위해 [예]를 클릭합니다.

< 프린터 드라이버 삭제 >

 다음과 같은 순서로 불필요한 프린터 드라이버를 삭제합니다.

  1.  [시작] 메뉴에서 [프로그램]을 선택한 후, [Canon PIXMA iP1000]을 
      선택합니다.

  2.  [설치 삭제]를 클릭합니다.

  3.  [파일 삭제를 확인] 대화 상자가 나타나면,
      [확인] 버튼을 클릭합니다.

     주의:
     -Windows 2000용 프린터 드라이버 버전1.00에는 설치 삭제가 없습니다. 
      다음과 같은 순서로 불필요한 프린터 드라이버를 삭제합니다.

     1)  [시작] 메뉴에서 [설정]을 선택한 후, [프린터]를 클릭합니다.
     2)  삭제할 프린터 이름을 선택하고, [파일] 메뉴에서 [삭제]를 
         선택합니다.   
     3)  [파일] 메뉴에서 [서버 등록 정보]를 선택합니다.
     4)  [드라이버] 탭을 클릭하여, [설치된 프린터 드라이버]에서 삭제할 
         프린터이름을 선택합니다.
     5)  [제거]에서 [예]를 클릭합니다. 

========================================================================
프린터 드라이버 설정에 대한 지정
========================================================================

< 프린터 드라이버 설치 윈도우 열기 > 

  - 어플리케이션으로부터 열기
    어플리케이션에서 프린터 드라이버를 여는 전형적인 방법은 [파일]-
    [페이지 설정]을 선택하여 [프린터]를 클릭하거나, [파일]-[인쇄...]를 
    선택하여 [등록 정보]를 클릭하는 것입니다.

  - 직접 열기
    일반적으로 사용되는 설정을 지정하거나 프린터 유지 관리 기능에 
    접근하기 위해 다음과 같은 순서대로 합니다. 인쇄 중에는 유지 관리 
    기능을 사용하지 마십시오.

    1) [시작] 메뉴에서 다음 항목을 선택합니다.
       Windows XP용:  [제어판]-[프린터와 다른 하드웨어]-[프린터 및 팩스]
       Windows 2000용:  [설정]-[프린터] 
    2) 사용할 프린터 모델의 아이콘을 클릭합니다. 
    3) [파일] 메뉴에서 [인쇄 기본 설정]을 선택합니다.

< 어플리케이션에 대한 주의 사항 >

  - Microsoft Word/마이크로소프트사
    Word의 [인쇄] 대화 상자에서 [한 면에 인쇄할 페이지 수]설정에 1보다 
    큰 값을 지정한다면, 드라이버의 [페이지 설정] 탭에서 [페이지 레이아웃 
    인쇄] 설정을 사용하지 않습니다. 만일 두 설정에 1보다 큰 값을
    지정한다면, 인쇄가 올바로 진행되지 않습니다. 용지 한 장에 한 페이지
    이상 인쇄하려면, 언급된 두 설정 중 하나만 사용해야 합니다. 

  - Microsoft Word/마이크로소프트사
    [인쇄] 대화 상자에서 [용지의 크기 선택] 설정을 사용할 때, 프린터 드라이버의 
    [페이지 설정] 탭에서의 [배율 인쇄] 설정을 사용하지 않습니다. 
    만일 사용하면, 용지 크기에 맞춰 인쇄할 때, 
    [페이지 설정] 탭에서의 프린터 드라이버의 [인쇄 용지 크기] 설정에 
    의해 [용지의 크기 선택] 설정이 무효가 됩니다.

  - Microsoft Word/마이크로소프트사
    Word의 [문서를 A4/Letter 용지 크기에 자동 맞춤]이 선택되었을 때,
    Word의 [페이지 설정] 대화 상자의 [방향]이 [세로]로 설정되어 있고,
    프린터 드라이버의 [방향]이 [가로]로 설정되었다면, 원하는 대로 인쇄가 
    되지 않습니다. 이를 피하려면  인쇄하기 전에 [문서를 A4/Letter 용지 
    크기에 자동 맞춤]을 선택하지 않으면  됩니다. 이 기능을 사용하려면, 
    Word [도구] 메뉴에서 [옵션] 대화 상자를 열어, [인쇄] 탭을 클릭합니다.

  - Microsoft Word/마이크로소프트사
    [용지 크기]와 [인쇄 방향]을 바꾸려면, 프린터 드라이버를 사용하지 
    말고 Word 설정을 사용하십시오.

  - Microsoft Word/마이크로소프트사
    [페이지 설정] 탭의 [인쇄 형식]에서 [배율 인쇄], [페이지 크기에 따라 인쇄]
    또는 [페이지 레이아웃 인쇄]를 선택하려면, 다음과 같이 합니다.

    1. Word의 [인쇄] 대화 상자를 엽니다.
    2. 프린터 드라이버 설정 윈도우를 연 후, [페이지 설정] 탭에서 
       [인쇄 형식]을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.
    3. 인쇄를 시작하지 않을 때에는 [인쇄] 대화 상자를 닫습니다.
    4. 다시 Word의 [인쇄] 대화 상자를 엽니다.
    5. 다시 프린터 드라이버 설정 윈도우를 열고, [확인]을 클릭합니다.
    6. 인쇄를 시작합니다.

  - Microsoft Excel 2002/마이크로소프트사
    Excel 2002에서 "문서를 A4/Letter 용지 크기에 자동 맞춤" 설정이 실행되고
    프린터 등록 정보 화면의 "페이지 설정" 탭에서 설정된 "용지 크기"가 Excel
    에서 설정한 용지 크기와 다른 경우(하나는 A4로 설정되고 다른 하나는 Letter
    로 설정된 경우), 데이터는 프린터 등록 정보의 용지 크기에 따라 인쇄됩니다.
    문제가 발생하면, 프린터 등록 정보의 용지 크기를 Excel에서 설정된 용지 크기
    에 맞춥니다. 다른 방법으로는, Excel의 [도구] 메뉴에서 [옵션]을 선택한 후 [국제] 탭에서
    "문서를 A4/Letter 용지 크기에 자동 맞춤"을 해제하고 데이터를 인쇄합니다.
  
  - 로터스 오거나이저 2.1/97/로터스사
    로터스 오거나이저에서는 모노크롬 인쇄가 선택되었어도 칼라로 인쇄됩니다.
    이것을 중지하려면, 프린터 드라이버에서 [회색톤 인쇄]를 선택합니다.

  - 포토샵/어도브 시스템사
    시스템 관리자 자격이 없다면 인쇄가 되지 않을 수 있습니다. 이 경우 
    인쇄하려면, 시스템 관리자 자격으로 로그온 합니다.

  - 로터스 노트/로터스사
    어떤 인쇄 작업 중에 시스템이 멈출 수 있습니다. 노트의 
    [페이지 레이아웃 인쇄] 설정에서 위의 여백과 아래 여백이 0.9 inch나 
    1.1 inch로 지정되었는지 확인합니다.

  - Microsoft outlook/마이크로소프트사
    어플리케이셴에서 인쇄를 취소할 경우, 다음 인쇄 작업이 
    깨질 수 있습니다. 프린터 등록 정보의 [고급] 탭에서 인쇄 문서를 
    위한 스풀링을 선택합니다.

  - 코렐드로우 8/코렐사
    코렐 8.0에서 프린터 드라이버 설정 윈도우를 열려고 할 때 문제가 
    발생할 수 있습니다. 예를 들어서 문서가 깨지거나 글자가 나타나지 
    않을 수 있습니다. 이럴 땐 [프린터] 폴더에서 프린터 드라이버 설정 
    윈도우를 열고 원하는 설정을 지정한 다음, 어플리케이션으로부터 
    인쇄합니다.
    이 문제는 코렐드로우 9.0에서는 발생하지 않습니다.

  - 일러스트레이터/어도브 시스템사 
    비트맵 인쇄를 할 때, 인쇄 시간이 길어지거나 일부 데이터가 인쇄되지
    않는 경우가 있습니다. [인쇄] 대화 상자의 [비트맵 인쇄]를 선택한 후 
    인쇄합니다.

< 프린터 드라이버 사용법 > 

이 프린터 드라이버로 인쇄할 때, 가끔씩 당신이 적용할  
작업에 제약이 가해집니다. 인쇄 중에 다음 사항들을 명심하십시오.

  - 어떤 어플리케이션의 경우, 프린터 드라이버에서의 [인쇄 매수] 
    설정이 실행되지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 어플리케이션의 
    [인쇄] 대화 상자에서 설정을 지정합니다.

  - 어떤 어플리케이션의 경우, 같은 문서를 여러 장 인쇄할 때 
    프린터 드라이버의 [페이지 설정] 탭 안의 [페이지 나누기]나 
    어플리케이션 [인쇄] 대화 상자 안의 [페이지 나누기]가 선택된 
    상태에서는 인쇄가 잘 되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 
    인쇄하기 전에 [페이지 나누기]를 선택하지 않습니다.

  - 어떤 어플리케이션의 경우, [인쇄 형식]이나 [하프톤]이 [자동]으로 
    설정되었을 때, 인쇄가 적절하지 않을 수 있습니다. 그럴 경우에는 
    [기본] 탭의 [인쇄 마법사...]를 실행시키고, [최고 품질의 사진 인쇄]나 
    [표와 차트 인쇄]를 확실히 선택해야 합니다. 다른 방법으로는 [기본] 
    탭의 [인쇄 품질]을 [사용자 정의]로 지정하고, [하프톤] 이외에는 [자동]을 
    선택합니다. 그 다음 [칼라 조절]을 [수동]으로 설정하고, [인쇄 형식] 
    이외에는 [자동]을 선택합니다.

  - 배열된 또는 그래픽이 강화된 데이터를 인쇄할 때, 어떤때 데이터가 
    인쇄되지 않을 수도 있습니다. 하드 디스크에 데이터를 일시적으로 
    저장할 공간이 충분치 않을 때, 이런 현상이 발생합니다. 이를 해결
    하려면, Windows XP 또는 Windows 2000이 설치된 드라이브에 40-50 MB의 
    여유 공간이 있어야만 합니다. 다른 방법으로는 스풀 폴더용으로 충분한
    공간을 할당하기 위해 [서버 등록 정보]의 [스풀 폴더]설정을 사용합니다.

  - 만일 인쇄 중에 프린터 폴더로부터 인쇄 작업을 취소한다면, 인쇄가
    실제로 멈추기까지 약간 시간이 걸립니다.

  - 어떤 경우,효과적인 가상 메모리가 충분치 않을 때 인쇄가 실패하는 경우도 있습니다.
    이때 페이지 파일의 크기를 늘리면 개선할 수 있습니다. 이렇게 하려면, 
    제어판에서 [시스템]을 더블 클릭하거나, [내 컴퓨터]에 오른쪽 마우스를 
    클릭한 후  [등록 정보]를 선택하여 [시스템 등록 정보] 대화 상자를 엽니다. 
    그 다음  [고급] 탭에서 [성능 옵션...] 안의 [변경...]을 클릭한 후, 새로운 
    페이징 파일 크기를 지정하고, [설정]을 클릭한 후 [확인]을 클릭합니다.
  
  - 프린터 등록 정보 대화 상자 속의 [고급] 탭에서 [인쇄 처리기] 설정을 
    바꾸지 마십시오. 바꾸게 되면 다음과 같은 기능들을 사용할 수 
    없습니다.
     - [페이지 설정] 탭에서의 [페이지 레이아웃 인쇄], [포스터 인쇄], 
       [책자 인쇄], [양면 인쇄]
     - [스탬프/배경] 탭의 모든 기능들
     - [기본] 탭에서의 [인쇄 전 미리 보기]

  - 프린터 등록 정보 대화 상자 안의 [고급] 탭에서 [고급 인쇄 기능 사용]을 
    선택하지 않으면, 다음과 같은 기능들을 사용할 수 없습니다.
    - [페이지 설정] 탭에서의 [페이지 레이아웃 인쇄], [포스터 인쇄], 
      [책자 인쇄], [양면 인쇄], [역방향], [페이지 나누기]
    - [스탬프/배경] 탭의 모든 기능들
    - [기본] 탭에서의 [인쇄 전 미리 보기]
    - [인쇄 옵션] 옵션의 [스풀 데이터 크기 줄이기]

  - EMF 스플링을 허용하지 않는 어플리케이션을 사용할 때(예를 들어 Adobe PhotoShop LE과
    MS Photo Editor)에는 다음과 같은 기능을 쓸 수 없습니다.
    - [페이지 설정] 탭에서의 [페이지 레이이웃 인쇄], [포스터 인쇄], 
      [책자 인쇄], [양면 인쇄], [역방향], [페이지 나누기]  
    - [스탬프/배경] 탭의 모든 기능들
    - [기본] 탭에서의 [인쇄 전 미리 보기]

  - 어플리케이션의 [인쇄] 대화 상자에서 [파일로 인쇄]를 선택하면, 
    다음과 같은 기능을 사용할 수 없습니다.
    - [페이지 설정] 탭에서의 [페이지 레이아웃 인쇄], [포스터 인쇄], 
      [책자 인쇄], [양면 인쇄], [역방향], [페이지 나누기]
    - [스탬프/배경] 탭의 모든 기능들
    - [기본] 탭에서의 [인쇄 전 미리 보기]

  - 어떤 어플리케이션의 경우, [페이지 설정] 탭에서 [2-페이지 인쇄]나 
    그보다 크게 설정된 [페이지 레이아웃 인쇄] 일 때, 일부 페이지의 
    이미지들이 잘릴 수도 있습니다. 그럴 경우에는 손상된 페이지의 
    레이아웃을 조정하기 위해 어플리케이션을 사용합니다.
    
  - 포스터 인쇄나 스탬프/배경 인쇄를 수행할 때, 인쇄 대기 목록에 나타나는
    문서의 페이지 수가 실제 문서의 페이지 수보다 많습니다.

  - 어플리이션 소프트웨어의 화면 디스플레이의 색상과 미리 보기 디스플레이의
     색상이 다를 수 있습니다.

  - 미리 보기 디스플레이의 색상은 인쇄 결과의 색상과 다를 수 있습니다.

  - 미리 보기 디스플레이의 해결 방법이 인쇄 해결 방법과 다르기 때문에 
    미리 보기 디스플레이의 텍스트와 라인이 실제 인쇄 결과와 다르게 
    나타날 수 있습니다. 

  - 일부 어플리케이션에서는 인쇄가 다중 작업으로 나뉘어 집니다. 이런 경우
     미리 보기 디스플레이는 인쇄 중인 작업만 표시하며, 사용자가 원하는 
     효과와 다르게 나타납니다.

  - 미리 보기 디스플레이는 다음과 같은 경우에 사용할 수 없습니다.
     - 인쇄 중 프린터 아이콘에 오른쪽 마우스를 대고 클릭한 후 [오프라인으로
        작업]을 선택한 경우
     - 인쇄 중 프린터 등록 정보 대화 상자의 [고급] 탭에서 [바로 인쇄 시작] 
       이 선택되였지만 지정한 시간은 선택된 시간이외 일 경우. 

  - Windows XP 또는 Windows 2000과 관련된 기능에 대한 세부 사항을 알려면, 
    그에 상응한 사용자 매뉴얼을 보십시오.

============================================================================
네트워크 인쇄에 관하여
============================================================================

< 머리말 >

Windows에서는 네트워크를 통해 두 명 이상의 사용자가 프린터 1대를 공유할 수 
있습니다.여러 사용자 간의 프린터 공유를 위해서는 필요한 설정이 네트워크에 
연결된 컴퓨터에서 이루어져야 합니다. 

실제로 프린터가 연결된 컴퓨터를 인쇄 서버(이후 서버)라 부릅니다. 네트워크를
통해 서버에 연결된 컴퓨터를 클라이언트 컴퓨터(이후 클라이언트)라 부릅니다.

서버와 클라이언트가 같은 운영 체제를 사용할 필요는 없습니다. 그러나 설치 
방법과 사용상의 제한점은 서버와 클라이언트 운영 체제의 조합에 따라 달라집니다. 

< 사용될 프린터 드라이버 버전 >

-서버와 클라이언트에 사용되는 운영 체제와 맞는 프린터 드라이버를 구합니다.

-Windows와 함께 출시된 마이크로소프트사에서 만든 프린터 드라이버와 Canon의 
 프린터 드라이버 조합에서는 네트워크 인쇄가 되지 않습니다. 서버와 클라이언트
 모두 Canon의 프린터 드라이버를 사용해야 합니다.

-서버와 클라이언트에 사용되는 프린터 드라이버는 반드시 같은 버전이어야 합니다.
 Windows 2000과 Windows XP가 조합으로 사용될 경우, 이 프린터 드라이버(버전 1.80)를
 서버와 클라이언트 양쪽에 설치해야 합니다.

 주의:
 병렬 인터페이스가 없는 프린터에는 Windows NT 4.0에 맞는 프린터 드라이버가 
 없습니다.

-서버나 클라이언트가 Windows Me, Windows 98 혹은 Windows 95를 사용한다면, 
 그 운영 체제에 맞는 최신의 BJ 프린터 드라이버를 설치합니다.

< 설치 및 설정 방법>

서버의 운영 체제에 맞는 방법으로 설치합니다. 

  - Windows XP 또는 Windows 2000 ----- (1), (2)
    주의:
    클라이언트의 운영 체제에 맞는 방법으로 설치합니다.

  - Windows Me, Windows 98 또는 Windows 95----- (3)

(1) 서버와 클라이언트의 운영 체제가 같을 경우
    서버: Windows XP 또는 Windows 2000, 클라이언트: Windows XP 또는 
          Windows 2000

  1. 서버에는 사용되는 운영 체제에 맞는 프린터 드라이버를 설치합니다. 
     설치 방법은 일반적인 로컬 프린터와 다소 비슷합니다.

  2. 프린터 서버에 연결된 프린터를 공유 프린터로 지정합니다.
     공유 프린터로 지정하는 방법은 Windows의 도움말을 참고하십시오.

     이 단계에서 포인트와 프린트 설치(인쇄 서버에서 프린터 드라이버를 
     클라이언트로 저장하는 방법은 Windows XP 또는 Windows 2000에서
     [추가 드라이버] 기능을 사용합니다)를 실행할 수 있습니다.
     (이렇게 할 경우에는 3번 과정을 건너뜁니다.)

  3. 클라이언트에는 사용되는 운영 체제에 맞는 프린터 드라이버를 
     설치합니다. 설치 방법은 일반적인 로컬 프린터와 다소 비슷합니다.

     주의: 
     - 설치 중에 모든 포트가 선택될 수 있습니다.  포트를 선택한 후 
       설치를 완료합니다.
     - 설치 관리자를 사용해서 프린터 드라이버를 설치할 경우, 프린터의
       전원을 켜라는 메시지가 나타납니다. 이를 무시하십시오.

  4. 클라이언트에서 네트워크 컴퓨터를 열고 서버에서 사용하려는 
     공유 프린터의 아이콘에 마우스를 대고 오른쪽 버튼을 클릭한 후,
     다음 메뉴를 선택합니다.

     - Windows XP나 Windows 2000에서는 [연결...]
    
  그러면 클라이언트에 공유 프린터의 아이콘이 생깁니다.
  3번 과정에서 설치되었던 드라이버의 프린터 아이콘은 필요하지 않으므로 
  삭제해도 됩니다.

(2) 클라이언트가 다른 운영 체제를 사용할 경우
    서버: Windows XP, Windows 2000
    클라이언트: Windows Me, Windows 98, 혹은 Windows 95

  1. 서버에 사용되는 운영 체제에 맞는 프린터 드라이버를 설치합니다.
     설치 방법은 일반적인 로컬 프린터의 경우와 다소 비슷합니다.

  2. 서버에 연결된 프린터를 공유 프린터로 지정합니다.
     지정 방법은 Windows 도움말을 참고하십시오.

  3. 클라이언트에는 사용되는 운영 체제에 맞는 프린터 드라이버를 
     설치합니다. 설치 방법은 일반적인 로컬 프린터의 경우와 다소 
     비슷합니다.

     주의: 
     - 설치 중에 모든 포트가 선택될 수 있습니다. 포트를 선택한 후 
       설치를 완료합니다.
     - 설치 관리자를 사용해서 프린터 드라이버를 설치할 경우, 프린터의 
       전원을 켜라는 메시지가 나타납니다. 이를 무시하십시오.

  4. 클라이언트에서는 [시작]-[설정]-[프린터] 메뉴를 차례로 선택합니다.

  5. 원하는 프린터의 아이콘에 마우스를 대고 오른쪽 버튼을 클릭한 후, 
     [등록 정보]를 선택합니다.

  6. [자세히] 탭을 클릭하고 [포트 추가...]를 클릭합니다.

  7. [네트워크]를 선택한 후, [찾아보기...]를 클릭합니다.

  8. 프린터 목록에서 원하는 공유 프린터를 선택하고, [확인]을 
     클릭합니다.

   그러면 클라이언트에 공유 프린터 아이콘이 나타납니다.

(3) 서버가 Windows Me, Windows 98,또는 Windows 95를 사용할 경우
    서버: Windows Me, Windows 98,또는 Windows 95
    클라이언트: Windows XP, Windows 2000

  1. 서버의 운영 체제에 맞는 프린터 드라이버를 설치합니다. 
     설치 방법은 일반적인 로컬 프린터의 경우와 다소 비슷합니다.

  2. 인쇄 서버에 연결된 프린터를 공유 프린터로 지정합니다.
     지정 방법은 Windows 도움말을 참고하십시오.

  3. 클라이언트에는 사용되는 운영 체제에 맞는 프린터 드라이버를 
     설치합니다. 설치 방법은 일반적인 로컬 프린터의 경우와 다소 
     비슷합니다.

   주의: 
   - 설치 중에 모든 포트가 선택될 수 있습니다. 포트를 선택한 후, 
     설치를 완료합니다.
   - 설치 관리자를 사용해서 프린터 드라이버를 설치할 경우, 프린터의 
     전원을 켜라는 메시지가 나타납니다. 이를 무시하십시오.

  4. 클라이언트에서 [프린터 등록 정보] 대화 상자를 열고, [포트] 
     탭에서 [포트 추가...]를 선택한 후, 네트워크 경로와 서버 프린터의
     이름을 입력합니다.
    
  그러면 클라이언트에 공유 프린터의 아이콘이 나타납니다.
  3번 과정에서 설치했던 드라이버의 프린터 아이콘은 필요하지 않으므로 삭제해도 
  됩니다. 이와 같은 운영 체제의 조합에서는 양방향 통신이 정상적으로 
  수행되지 않습니다. "네트워크와 관련된 제한들" 부분의 "서버가 Windows Me, 
  Windows 98, Windows 95를 사용할 경우"를 읽어보십시오.

< 네트워크와 관련된 제한들 >

- 네트워크 프린터를 사용할 경우, 클라이언트의 BJ 상태 모니터가 열려 
  있으면, 프린터의 상태를 확인하기 위해 프린터로 명령이 전송됩니다. 
  [서버 등록 정보] 대화 상자의 [고급] 탭에서 [원격 문서가 인쇄되면
  알림]이 선택되었다면,인쇄 완료를 알리는 메시지가 각 명령의 응답으로 
  클라이언트에 표시됩니다. 이 메시지가 나타나지 않도록하려면, [서버 등록 정보] 
  대화 상자의 [고급]에서 [원격 문서가 인쇄되면 알림]을 해제한 후, 변경된
  설정이 효과를 발휘하도록 프린터 서버를 다시 시작합니다.

- 네트워크를 통해 프린터를 공유할 경우, 잉크 탱크 교체에 관한 확인 메시지가 
  인쇄 시작 시 클라이언트에게 표시되지 않습니다. 새 잉크 탱크로 잉크 탱크를   
  교체한 후 잉크 카운터를 반드시 재시작하십시오. 잉크 카운터를 재시작하지 
  않으면 잉크 잔량 경고가 정확하게 표시되지 않을 수 있습니다.

- 서버가 Windows Me, Windows 98, Windows 95를 사용할 경우
  
  프린터와의 양방향 통신이 정상적으로 이루어지지 않으므로, 경고 메시지가 
  나타나고, 가끔씩 인쇄가 멈춰지거나 전혀 인쇄가 되지 않을 경우도 있습니다.
  이 문제를 해결하려면, 서버에 설치된 프린터 드라이버의 [등록 정보]를 
  선택하고, [자세히] 탭에 있는 [스풀 설정...]에서 [프린터의 양방향 지원
  해제]를 선택합니다.

- 클라이언트가 Windows XP, Windows 2000을 사용할 경우
  
  포인트와 인쇄 설치가 실행되면, 클라이언트의 양방향 지원 설정은 이루어지지
  않습니다. 클라이언트 사용자가 프린터 드라이버의 [등록 정보]를 열고 [양방향
  지원]을 선택하지 않은 채 [확인]을 클릭했다면, 서버의 양방향 통신 기능도 
  효과를 잃습니다.
  이 문제를 해결하려면, "(1) 서버와 클라이언트의 운영 체제가 같을 경우"에 
  설명된 과정대로 클라이언트에 프린터 드라이버를 설치합니다.
  공유 프린터의 보안 설정에서 클라이언트 사용자의 액세스 권리를 제한함으로써 
  이 문제를 해결할 수도 있습니다.

- 인터넷(IPP 환경)을 통해 인쇄할 경우, 서버에 설치된 프린터 드라이버의 
  버전을 확인하고, 클라이언트에 동일 버전의 프린터 드라이버를 로컬프린터로
  설치합니다.
  프린터 상태는 인터넷을 통해서는 전송되지 않으므로 클라이언트에서 
  상태 모니터를 실행할 수 없다는 사실을 명심하십시오.

- 서버와 클라이언트에 동일한 프린터 드라이버가 로컬 프린터로 설치되었을 경우, 
  네트워크 검색 기능은 자동적으로 클라이언트쪽에 네트워크 프린터 아이콘이 
  나타날 수 있습니다.

________________________________________________________________________
